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 ТОВ “Океанмашенерго”, Дніпро, Україна

Опитувальний лист

по фільтру для очищення води від твердих домішок

Підприємство: 

Дата заповнення  
	Питання
	Відповідь

	1. Діаметр трубопроводу, товщина стінки труби, мм
	

	2. Витрата води, яка очищується, м3/годину
	

	3. Тиск в трубопроводі, кг/см2 
	

	4. Склад забруднень, що треба видалити з води
	пісок
	водорості

	5. 
	окалина
	мушлі

	6. 
	каміння
	дрейсена

	7. 
	інші

	8. Максимальний розмір частинок у воді, що очищується (в тому числі одноразових, випадкових), мм
	

	9. Мінімальний розмір частинок, які повинні бути відібрані з води (частинки менше цього розміру залишаються у воді), мм
	

	10. Маса твердих частинок у воді, що очищується, г/м3 
	

	11. допустимий перепад тиску на фільтрі, кг/см2
	

	12. З якого джерела поступає вода, що очищується
	ставок
	відкрита водойма

	13. 
	відстійник
	протічна водойма

	14. 
	річка
	море

	15. 
	інше

	16. Який захист від потрапляння твердих забруднень встановлений на всмоктувальній лінії насосів, які подають воду для очищення
	грати
	сітка

	17. 
	колосники
	ланцюги

	18. 
	інше

	19. 
	розмір чарунки _____ мм

	20. Призначення води, яка очищується, які фактори потребують її очищення (для чого її необхідно очищувати)
	

	21. Місце встановлення фільтра:
	на відкритому просторі

	22. 
	в приміщенні


	23. Наявність масла або інших нафтопродуктів у воді
	є

	24. 
	нема

	25. Чи існує проблема замерзання води в зимовий час
	є

	26. 
	нема

	27. Чи являється вода, що очищується, агресивною з точки зору корозії металів
	так

	28. 
	ні

	29. Кількість водоводів, на яких необхідно ставити фільтри
	

	30. На якій відстані від поверхні (від ґрунту, підлоги, стіни) прокладено водовід (відстань до осі водоводу)
	

	31. Чи є навколо водоводу в місці установки фільтра вільний простір 2-3 діаметра водоводу по діаметру і по довжині, якщо ні - яке є
	

	32. Як змонтувати фільтр на водоводе
	на фланцях

	33. 
	вварити в трубопровід

	34. Періодичність та тривалість планових (або непланових) протягом року перекриттів водоводу, на якому встановлюється фільтр
	

	35. Чи є можливість перекриття водоводу, на якому встановлюється фільтр, при необхідності його аварійного ремонту (очищення)
	є

	36. 
	нема

	37. Куди передбачається скидати забруднену воду за періодичної самоочищення фільтра (1-3 % від витрати за п.2)
	

	38. Відстань від місця встановлення фільтра до місця скидання забрудненої води
	метрів

	39. Скільки фільтрів планується замовити
	

	40. Автоматичне, напівавтоматичне, ручне очищення?
	

	41. Температура рідини, що очищується, °С
	Від                    до


Примітки 1. Дані опитувального листа, оформлені Замовником, є вихідними технічними вимогами для розробки технічного завдання проекту договору на поставку фільтрів.

2. При заповненні анкети слід точно визначитися з даними пп. 6 та 8 і вибрати їх максимально допустимими. Зі зменшенням цих показників зростає площа фільтруючих елементів, розміри та вартість фільтра. Буде розглянуто та опрацьовано будь-які дані за умовами замовника, але для довідок повідомляємо, що найбільш прийнятними при тиску у водоводі, наприклад, від 0,5 до 5 кгс/см2 є дані: розмір за п. 6 – близько 5 (але не менше 3 ) мм, і перепад п. 8, відповідно, від 30 до 10 % від тиску у водоводі.
	
	
	

	(П.І.Б. та посада особи, що заповнила анкету)
	
	(Підпис)
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